采集流程

1. 各地市应急局负责人（下发人每个省情况而定）下发危险源标准文件。
2. 企业的安全负责人根据企业的具体情况填写本企业需要被采集的数据。（基础数据收集表标准模板）

基础数据收集表

1. 确认采集哪些数据
2. 确认数据的量程范围，报警值（高报，低报）
3. 实施人员根据企业的上报的基础数据收集表，确定数据采集的方式

数据采集的方式

1. 确认数据采集网关对接企业的物理接口
2. 确认数据采集的通讯协议
3. 确认企业的数据是否可以被采集（modbus,opc的测试工具）

安科院安装调试的技术人员

1.具备通讯设备?-------dcs

2.上传的协议?-------opc,rtu,tcp

3.采集的是液体还是气体?